附件：

校园网出口路由器万兆线卡模块项目主要技术参数及售后服务要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包号 | 品目号 | 品目名 | 数量 | 主要技术  参数要求 | 合计 |
| 1 | 1-1 | 校园网出口路由器  万兆线卡模块 | 4 | 附后 | 90000 |

1. 主要技术参数

**品目号1-1 校园网出口路由器万兆线卡模块**

（1）福建师范大学互联网出口路由器万兆以太网接口扩容线卡模块，每个线卡模块含4个SFP+光模块插槽；

（2）支持多种速率协商：1.配SFP+光模块，支持万兆模式；2.配1000M SFP光模块，支持1000M光模式；3.配专用100M SFP光模块，支持100M光模式；4.配光转电模块，支持1000M/100M电口；

（3）每个线卡配置4个10km单模万兆LC接口模块，适用于SFP+接口；

（4）本线卡模块支持与福建师范大学当前互联网出口路由器RG-RSR77完美兼容。

二、售后服务及维保：

本项目，中标方须负责项目实施，配置本项目所需的线缆及配件。由原厂商直接发货至最终用户指定交货地点开箱，设备参数须完全符合无任何修改，现场验货否则拒收，包含上门安装调试。本次采购货物提供5年原厂当地现场售后服务，保修期从验收之日起计算。

三、交货期、交货地点及付款方式要求：

（1）交货期：合同签订后10个工作日内供货。

（2）交货地点：福建师范大学旗山校区施学共楼3楼机房。

（3）付款方式：货到安装验收合格后10个工作日内付合同总额的100%。